陕西咸沣东审服准字〔2020〕147号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于西咸新区沣东新城泰和医院项目环境影响报告表的批复

西安市沣东新城泰和医院有限公司:

你单位报来《西咸新区沣东新城泰和医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局审议，现批复如下：

一、项目概况

西安市沣东新城泰和医院有限公司西咸新区沣东新城泰和医院项目位于西咸新区沣东新城王寺街道西街141号。项目总占地面积17049.6m2，总建筑面积14000m2，设175张病床位，诊疗科目有内科、功能科、儿科、外科、疼痛科、妇科、检验科等，主要建设内容有门诊楼、医技楼、2栋住院楼以及宿舍楼、锅炉房、污水处理站等配套附属设施。项目总投资3000万元，其中环保投资85万元。

我局原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）新建污水处理站施工过程中严格执行沣东新城“铁腕治霾”有关规定，采取覆盖、设置围挡、湿法作业、施工工地出入口净化处理、四级以上风力停止土方施工等防尘指施，防止施工扬尘对周围环境空气造成污染。优先选用低噪声设备，合理安排施工进度和作业时间，夜间22时至次日6时停止施工，未经批准不得进行夜间扰民施工。

（二）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保噪声达标排放。

（三）污水处理站所有产生恶臭设施密闭，恶臭气体经收集后喷淋除臭；锅炉房安装低氮燃烧器，燃烧废气经21米高烟囱排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放。

（四）生活垃圾应分类收集处置。医疗废物消毒后应设置符合标准的医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置；化验室废液应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置；污水处理站污泥消毒后定期交由有资质单位处置。

（五）食堂废水经隔油池处理后、化验室废水中和处理后与其他废水一起进入自建的处理能力为65m3/d（采用“A/O+次氯酸钠消毒”工艺）的污水处理设施处理后通过市政管网进入西安市第六污水处理厂。

（六）医院用水现状使用地下水，待市政管网接通后，用水采用市政供水。

三、项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成运行后，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

 2020年7月23日

抄送：陕西易通环境科技有限公司。