陕西咸沣东审服准字〔2020〕286号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于西安秋兰中医医院项目

环境影响报告表的批复

西安秋兰中医医院管理有限公司:

你单位报来《西安秋兰中医医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、项目概况

西安秋兰中医医院项目位于西咸新区沣东新城昆明路西段10号。项目租用三桥老年公寓闲置楼房进行建设，总占地面积2000m2，总建筑面积约4532m2，设104张床位，诊疗科目有急诊科、老年病科、康复医学部、内科、外科、针灸科、推拿科、医学影像科、医学检验科等。项目总投资2100万元，其中环保投资56.7万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养。

（二）食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放；污水处理设施采用一体化污水处理设备设计，对产生的恶臭气体进行处理，确保达标排放；锅炉房及排气筒须满足国家相关标准要求,安装低氮燃烧器,天然气燃烧烟气经排气筒达标排放。

（三）医疗器械采用高压锅灭菌，室内采用紫外线灭菌。

（四）生活垃圾应分类收集处置。医疗废物、过期药品分类收集后暂存于符合标准的医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。化粪池、污水处理站污泥收集后作为危废，由有资质单位进行清掏、消毒，密闭封装后外运处置。

（五）生活污水与医疗废水经化粪池处理后进入一体化污水处理站处理，污水处理站处理规模为70m3/d，处理工艺为“格栅+调节池+混凝沉淀+次氯酸钠消毒”一级强化，处理达标后通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂。食堂废水经油水分离器隔油预处理后进入化粪池处理，然后通过市政管网进入西安市第六污水处理厂，收集废油脂，交由有资质单位处置。

（六）不设置洗衣房，被服定期外委清洗。

三、项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成运行后，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2020年12月2日

抄送：沣东新城生态环境局、渭南华山环保科技发展有限责任公司。