西咸沣东审准〔2021〕28号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于华研检测集团新总部办公暨西北检测基地新建项目

环境影响报告表的批复

华研检测集团有限责任公司：

你单位报来《华研检测集团新总部办公暨西北检测基地新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、华研检测集团新总部办公暨西北检测基地新建项目位于沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园DK2-2号楼1单元，2单元4、5层，总占地面积10762m2，总建筑面积10762m2，主要建设能源室、化工室、食品室、纺织室、电子电器室、环境室、建材室、高科研发室、化学计量事业部、热学计量事业部等，主要为生产企业及科研单位提供环保检测技术服务。项目总投资15000万元，其中环保投资253万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（二）有机废气经“通风橱+两级活性炭吸附装置”处理后通过17m高排气筒排放；硫酸雾经“通风橱+碱液喷淋塔”处理后通过17m高排气筒排放。有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排气筒高度对应速率标准要求，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。

（三）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。过期试剂、废试剂瓶、废活性炭、实验废液、检测废液、重金属项目检测产生的含重金属清洗废水、一般项目检测产生的头道清洗废水作为危险废物，应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）实验废水（除重金属项目检测产生的含重金属清洗废水、一般项目检测产生的头道清洗废水外）和喷淋塔废水经自建的污水处理装置（“PH调节+微电解+絮凝沉淀+过滤+消毒”工艺）处理后，同生活污水混合排入化粪池处理， COD、BOD5、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准后，排入西安市第六污水处理厂。纯水制备产生的浓盐水作为清净下水直接排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年2月19日

抄送：沣东新城生态环境局、陕西惠泽环境咨询有限公司。