陕西咸沣东审服准字〔2020〕231号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于加油站建设项目（沣东新城）环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司：

你单位报来《加油站建设项目（沣东新城）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、加油站建设项目（沣东新城）在沣东新城建设9座加油站，均已建成并投入运营。其中机场路加油站位于建章路街办南皂河村；丰产路加油站位于建章路以西丰产路西段南侧；六村堡加油站位于石化大道西侧南段；西兰路加油站位于三桥街办天台路108号；西宝加油站位于三桥街办车张村西宝疏导线（天台路中段）西侧；天台路加油站位于三桥街办天台路中段东侧、水城东路北侧；阿房一路加油站位于阿房一路9号；红光路加油站位于红光路西段北侧；长安镐京加油站位于斗门街办镐京太平村。项目总占地面积34486m2，各加油站主要建设内容为油罐区、加油罩棚、站房及其配套设施。项目总投资2800万元，其中环保投资285.6万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）优先采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保噪声达标排放。

（二）油罐卸油废气采用一次油气回收系统处置；加油废气采用二次油气回收系统处置；大小呼吸废气采用三次油气回收系统和呼吸管处置。

（三）生活垃圾应分类收集处置。罐底油泥、含油手套等危险废物应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》的设施暂存，定期交由有资质单位处置。

（四）生活污水经化粪池处理后通过经市政管网进入污水处理厂。

（五）按照相关要求做好环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并进行定期演练。

（六）设置泄露检测报警装置。

三、项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成运行后，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2020年10月16日

抄送：成都中环国保科技有限公司。